## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-4 |

Rückstellen des Motorsteuergeräts (ECM) Es gibt zwei Methoden, um das ECM zurückzustellen. Das Lesegerät oder den Honda-PGM-Tester verwenden, um den ECM-Speicher zu löschen. Spezielle Bedienungsanleitungen sind den Benutzerhandbüchern für das Lesegerät bzw. den Honda-PGM-Tester zu entnehmen. Zündung ausschalten und die Sicherung Nr. 6 ECU (ECM) (15 A) (A) 10 Sekunden lang aus dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum (B) ausbauen. Fehlersuche beenden (nach jeder Fehlersuche erforderlich) ECM wie oben beschrieben rückstellen. Die Zündung ausschalten. Das Lesegerät oder den Honda-PGM-Tester vom Datenübertragungsstecker (DLC) trennen. HINWEIS: Das ECM ist Bestandteil des Wegfahrsperrensystems. Wird das ECM ersetzt, hat das neue ECM einen anderslautenden Wegfahrsperrencode. Um den Motor zu starten, muss mit dem Honda-PGM-Tester der Wegfahrsperrencode überschrieben werden. |  | Ausbau des Motorsteuergeräts (ECM) für Prüfzwecke Erfordert die Überprüfung eines Fehlercodes das Messen der Spannung bzw. des Widerstands an den ECM-Klemmen, das ECM ausbauen und testen: Untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 20-78). Stehblech auf der Beifahrerseite ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 20-64 Handschuhfach ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 20-79). Die ECM- Befestigungsschraube (A) herausschrauben und die Halterung ausbauen. ECM herausheben. a a a