## Zylinderkopf #### Zylinderkopf einbauen | 6-42 |

Den Zylinderkopf in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen. Die Passflächen an Zylinderkopf und Zylinderblock reinigen. Die Pass-Stifte (B) und eine neue Zylinderkopfdichtung (A) einbauen. Stets eine neue Zylinderkopfdichtung verwenden. Die Kurbelwelle in den oberen Totpunkt stellen. Die OT-Markierung (A) am Kurbelwellen-Kettenrad mit dem Zeiger (B) am Zylinderblock ausrichten. Den Zylinderkopf am Block anbringen. |  | Den Durchmesser der Zylinderkopfschrauben an Punkt A und Punkt B messen. Wenn einer der Durchmesser weniger als 10,6 mm beträgt, die Zylinderkopfschraube auswechseln. a a a