## Wellen und Kupplungen #### Zerlegung, Überprüfung und Zusammenbau der Freilaufkupplung des Zahnrads 1. Gang | 14-200 |

Das Zahnrad 1. Gang der Nebenwelle (A) vom Parksperrenrad (B) trennen, indem das Parksperrenrad in der gezeigten Richtung gedreht wird. Die Freilaufkupplung (A) mit der Spitze eines Schraubendrehers (B) herausstemmen und die Freilaufkupplung vom Zahnrad 1. Gang der Nebenwelle (C) entfernen. |  | Parksperrenrad (A) und Zahnrad 1. Gang (B) auf Verschleiß und Riefen überprüfen. Die Freilaufkupplung (C) auf Beschädigung und fehlerhafte Bewegung überprüfen. Zahnrad 1. Gang, Freilaufkupplung und Parksperrenrad zusammenbauen. Das Zahnrad 1. Gang (A) festhalten und das Parksperrenrad (B) in die gezeigte Richtung drehen, um sicherzustellen, daß es frei dreht. Darüber hinaus sicherstellen, daß das Parksperrenrad nicht in die entgegengesetzte Richtung dreht.