## Vorwärtskupplung #### Zerlegung der Kupplung | 14-366 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Kupplungsfederspanner-Satz, 07LAE-PX40000 Kupplungsfederspanner-Aufsatz, 07LAE-PX40100 Kupplungsfederspanner-Aufsatz, 07HAE-PL50101 Kupplungsfederspanner-Schraubenbaugruppe, 07GAE-PG40200 Zange für Sicherungsringe, 07LGC-0010100 Den Sicherungsring (A) entfernen, dann Kupplungsendlamelle, Kupplungsscheiben und –lamellen mit einem Schraubendreher herausnehmen. Die Tellerfeder entfernen. |  | Das Spezialwerkzeug an der Kupplungsbaugruppe ansetzen. Darauf achten, daß das Spezialwerkzeug (A) so angesetzt wird, daß es vollen Kontakt mit dem Federhalter (B) an der Kupplung hat.