## Außenverkleidung #### Auswechseln des Emblems | 20-45 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Entfernen des Emblems die Karosserie nicht verkratzen.

1. Die Karosserieoberfläche mit einem in Alkohol getränkten Schwamm reinigen. Nach dem Reinigen darf kein Öl, Fett oder Wasser mehr auf die Oberfläche gelangen.
2. Das Emblem wie dargestellt anbringen.

| HONDA-EMBLEM (Modell KG, KB, KR)/VTEC-EMBLEM (Modell KY) VERSIONSEMBLEM (Modell KB, KK, KX, KY)/VTEC-EMBLEM (Modell KE, KG, KR) CIVIC-EMBLEM

Einheit: mm