## Motorblock #### Ausbau von Kurbelwelle und Kolben (Fortsetzung) | 7-12 |

Die oberen Lagerhälften vor den Pleueln abnehmen und zusammen mit den entsprechenden Deckeln beiseite legen. Lagerdeckelbrücke und Lager in der richtigen Reihenfolge wieder am Motor anbringen. Falls ein Metallgrat oder eine Ölkohleablagerung oben an einem Zylinder zu fühlen ist, dies mit einer Reibahle (A) entfernen. Die Anweisungen des Herstellers der Reibahle befolgen. Wird der Grat nicht entfernt, können die Kolben beim Herausdrücken beschädigt werden. Die Kolben (B) mit dem Holzgriff eines Hammers (A) heraustreiben. Pleuellager und Deckel nach dem Ausbau der einzelnen Kolben/Pleuel-Baugruppen wieder einbauen. |  | Um ein Vertauschen beim Zusammenbau zu vermeiden, jede Kolben/Pleuel-Baugruppe mit der jeweiligen Zylindernummer markieren. ZUR BEACHTUNG: Die auf dem Pleuel eingestanzte Zahl zeigt nicht die Position im Motor, sondern die Pleuelgröße an.