## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-12 |

Überprüfung der Anlasserbürsten Die Bürstenlänge messen. Liegt die Länge außerhalb der Verschleißgrenze, die Ankergehäusebaugruppe auswechseln. Bürstenlänge Sollwert (Neu): M/T:14,0 - 14,5 mm A/T:15,8 - 16,2 mm Sollwert (Neu): M/T:9,0 mm A/T:11,0 mm Test der Anlasser-Erregerwicklung (M/T) Auf Stromdurchgang zwischen den Bürsten (A) prüfen. Besteht kein Stromdurchgang, das Ankergehäuse (B) auswechseln. Auf Stromdurchgang zwischen den einzelnen Bürsten (A) und dem Ankergehäuse (B) prüfen. Wenn Stromdurchgang besteht, das Ankergehäuse auswechseln. |  | Test des Anlasser-Bürstenhalt ers Sicherstellen, daß kein Stromdurchgang zwischen dem (+) Bürstenhalter (A) und dem (-) Bürstenhalter (B) besteht. Wenn kein Stromdurchgang besteht, die Bürstenhalterbaugruppe auswechseln. Die Bürste (A) in den Bürstenhalter einsetzen und mit dem Kollektor in Kontakt bringen, dann eine Federwaage (B) an der Feder (C) anbringen. Die Federspannung in dem Moment messen, in dem die Feder von der Bürste abhebt. Federspannung: 13,7 - 17,7 N (1,4 - 1,8 kg)