## SRS #### Vorsichtsmaßnahmen und Vorgehensweisen (Fortsetzung) | 23-32 |

Das negative Batteriekabel abziehen und mindestens 3 Minuten warten. Fahrer-Airbag Die Wartungsabdeckung vom Lenkrad abnehmen, dann den 2P-Stecker des Fahrer-Airbags (A) vom 2P-Stecker der Kabelrolle (B) abziehen. Beifahrer-Airbag Das Handschuhfach ausbauen, dann den 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags (A) vom 2P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B (B) abziehen. |  | Seiten-Airbag Beide 2P-Stecker (A) von den 2P-Steckern des Bodenkabelbaums (B) abziehen. Gurtstraffer Beide 2P-Stecker (A) des Gurtstraffers vom 2P-Stecker (B) des Bodenkabelbaums abziehen.