## Karosserielack #### Auftragen der Zwischenschicht (Fortsetzung) | 6-9 | Auftragen des Decklacks

Polieren Sicherstellen, daß der Decklack ganz ausgehärtet ist, und ihn dann abschleifen.
Einen doppeltwirkenden Schleifer mit 600er~800er Schleifpapier verwenden.
ZUR BEACHTUNG: Darauf achten, daß nicht bis zum Füller poliert wird. Wenn die Reparaturlackierung (Körnung) fast abgeschlossen ist, den Bereich polieren, auf den der Decklack aufgetragen werden soll.
Das 2000er Schleifpapier und Poliermittel verwenden.
Blasen mit Luft/Entfetten
Alkohol, Wachs und Silikonentferner verwenden.
Auch die Flächen reinigen und entfetten, auf die das Abklebeband geklebt werden soll. ZUR BEACHTUNG: Zur Reparaturlackierung (Körnung) des 3-Schicht-Perlmuttlacks siehe Seite 6-11, 6-12. |  | Abkleben Den Bereich rund um den Lackschaden weitflächig abkleben, um Überspritzen auszuschließen.
Abklebeband und Papier verwenden.
Aufsprühen des Decklacks/Klarlacks 2~3 Doppelschichten aufsprühen, bis die Zwischenschicht ganz abgedeckt ist. ZUR BEACHTUNG: Zur Reparaturlackierung (Körnung) des 3-Schicht-Perlmuttlacks siehe Seite 6-11, 6-12.
Einen 2-Komponenten-Polyester-Urethan-Decklack und eine Spritzpistole verwenden. Dem Decklack im korrekten Verhältnis Additiv und Lösungsmittel beigeben. Die Anweisungen des Herstellers des Decklacks befolgen.
Trocknen Den Decklack nach dem Aufsprühen zunächst an der Luft trocknen lassen, dann mit Infrarot-Lampen oder einem anderen Industrietrockner ofentrocknen. ZUR BEACHTUNG: Bezüglich der Trocknungszeit die Anweisungen des Herstellers des Decklacks befolgen. Aufsprühen des Klarlacks Den Klarlack gleichmäßig auf den Decklack aufsprühen. Nicht versuchen, eine einzige dicke Schicht aufzusprühen.