## PGM-FI-System #### Bauteile-Lageindex | 11-85 |

| DROSSELKLAPPENWINKELGEBER (TP-) GEBER Fehlersuche ANSAUGLUFTTEMPERATUR-(IAT-) SENSOR Fehlersuche ANSAUGUNTERDRUCK-(MAP-) SENSOR Fehlersuche OBERER TOTPUNKT-(TDC-) SENSOR Fehlersuche KURBELWELLENPOSITIONS-(CKP-) SENSOR Fehlersuche KLOPFSENSOR Fehlersuche KÜHLMITTELTEMPERATUR-(ECT-) SENSOR Fehlersuche PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄRE HO2S) (SONDE 1) Fehlersuche Auswechseln