## ABS-Bauteile #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 19-110 |

DTC 61, 62: FSR +B-Spannung Den DTC löschen (siehe Seite 19-90). Eine Probefahrt mit mindestens 10 km/h machen. Leuchtet die ABS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den Fehlercode (DTC) überprüfen. Wird DTC 61 bzw. 62 angezeigt? JA - Das Ladesystem überprüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen. |  | DTC 71: Reifen mit anderem Durchmesser Den DTC löschen (siehe Seite 19-90). Das Fahrzeug probefahren. Leuchtet die ABS-Anzeigeleuchte auf und wird DTC 71 angezeigt? JA - Sicherstellen, daß alle vier Reifen die vorgeschriebene Größe haben und den richtigen Reifendruck aufweisen. NEIN - Vorübergehende Störung, das Fahrzeug ist gegenwärtig in Ordnung.