## Automatikgetriebe #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-126 |

Auspuffrohr A entfernen. Die Schaltzugabdeckungen (A) abnehmen und die Schrauben, mit denen der Schaltzughalter (B) befestigt ist , entfernen. Die Sicherungsschraube, mit der der Steuerhebel (C) befestigt ist, herausdrehen, dann den Schaltzug (D) zusammen mit dem Steuerhebel von der Steuerwelle (E) entfernen. Dabei den Schaltzug nicht zu stark knicken. |  | Die Motorversteifungen (A) und die Drehmomentwandlerabdeckung (B) entfernen. Die 8 Zahnkranzscheibenschrauben (C) jeweils einzeln herausdrehen und dabei die Kurbelwellenriemenscheibe drehen. Die Schrauben der hinteren Aufhängung herausdrehen.