## Verglasung #### Heckscheibe austauschen (Fortsetzung) | 20-20 |

Obere seitliche Befestigungen (A) und untere seitliche Befestigungen (B) wie gezeigt auf die Heckklappe kleben. Einbauorte der Befestigungen A : Befestigung, 2 B : Befestigung, 2 Heckscheibe in die Öffnung einsetzen und mittig ausrichten. Clips (A) der Heckscheibe mit den Öffnungen im Heckklappenflansch ausrichten. An Heckscheibe, Heckklappe und Karosserie mit einem Fettstift an den vier gezeigten Stellen Ausrichtmarkierungen (B) anbringen. Die Heckscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Heckscheibe herausnehmen. |  | Mit einem Schwamm wie gezeigt ein wenig Glasgrundierung auf die Kante der Heckscheibe (A), obere Gummileisten (B) und untere Gummileiste (C) auftragen. Anschließend die Grundierung mit Gaze oder Mull leicht abwischen. Mit den aufgedruckten Punkten (D) als Bezug, die Glasgrundierung auf beide Seitenteile der Heckscheibe auftragen. Keine Karosseriegrundierung auf das Glas auftragen, und die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht vertauschen. Grundierte Flächen niemals mit der Hand berühren. Falls dies geschieht, haftet die Heckscheibe nicht richtig, was zu Undichtigkeit der eingebauten Scheibe führen kann. Die grundierte Fläche von Wasser, Staub und schleifenden Stoffen frei halten. Schraffierter Bereich: Glasgrundierung hier auftragen. a a a