## Klimaanlage #### Umluftsteuermotorschaltkreis Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-143 |

11. Die Zündung ausschalten. Auf Stromdurchgang zwischen den folgenden Klemmen des Steckers A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts und des 7P-Steckers des Umluftsteuermotors prüfen.
    14P: | 7P:
    Nr. 5 | Nr. 7
    Nr. 6 | Nr. 5
STECKER A (14P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 5P-STECKER DES UMLUFTSTEUERMOTORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse zwischen dem Stecker A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts und des 7P-Steckers des Umluftsteuermotors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Offenen Stromkreis in dem/den Kabel(n) zwischen Klimaanlagensteuergerät und Umluftsteuermotor reparieren. |  | Den Umluftsteuermotor ausbauen (siehe Seite 21-48). Das Gestänge der Umluftsteuerung und die Klappen auf ungehinderte Bewegung prüfen. Können sich das Gestänge der Umluftsteuerung und die Klappe ungehindert bewegen? JA - Den Umluftsteuermotor auswechseln. NEIN - Das Gestänge der Umluftsteuerung oder die Klappen reparieren.