## ABS-Bauteile #### Fehlersuche – ABS-Anzeigeschaltkreis (Fortsetzung) | 19-114 |

Die Zündung einschalten (II). Klemme Nr. 7 des 25P-Steckers des ABS-Steuergeräts mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen. 25P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Erlischt die ABS-Anzeigeleuchte? JA - Auf lose Klemmen im 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts prüfen. Falls erforderlich, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ABS-Modulator-Steuergerät einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN - Mit Schritt 11 für 4-Türer fortfahren. Mit Schritt 12 für 5-Türer fortfahren. Klemme Nr. 15 des Steckers B (22P) der Instrumentenbaugruppe mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen. 22P-STECKER (B) DER INSTRUMENTENBAUGRUPPE Kabelseite der Klemmenbuchsen Erlischt die ABS-Anzeigeleuchte? JA - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Instrumentenbaugruppe und ABS-Steuergerät reparieren. NEIN - Auf losen Stecker B (22P) der Instrumentenbaugruppe prüfen. Wenn der Stecker in Ordnung ist, die Leiterplatte in der Instrumentenbaugruppe auswechseln. |  | Klemme Nr. 12 des Steckers A (22P) der Instrumentenbaugruppe mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen. 22P-STECKER (A) DER INSTRUMENTENBAUGRUPPE Kabelseite der Klemmenbuchsen Erlischt die ABS-Anzeigeleuchte? JA - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Instrumentenbaugruppe und ABS-Steuergerät reparieren. NEIN - Auf losen Stecker A (22P) der Instrumentenbaugruppe prüfen. Wenn der Stecker in Ordnung ist, die Instrumentenbaugruppe auswechseln.