## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-10 |

Spezialwerkzeuge Bandsicherungswerkzeug, KD-3191, oder gleichwertiges handelsübliches Werkzeug. Manschettenbandzange, KENT-MOORE J-35910, oder gleichwertiges handelsübliches Werkzeug HINWEIS: Für beschriebene Schritte nach Bedarf gemäß Explosionszeichnung vorgehen. Am differentialseitigen Gelenk: Die Verzahnungen mit Vinylband (A) umwickeln, um eine Beschädigung der differentialseitigen Manschette und des dynamischen Dämpfers zu vermeiden. Dynamischen Dämpfer und differentialseitige Manschette auf der Antriebswelle montieren, dann das Vinylband entfernen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Manschette und der dynamische Dämpfer nicht beschädigt werden. |  | Den Tripodestern (A) auf der Antriebswelle anbringen, wobei die Markierungen (B) auf dem Stern und dem Antriebswellenende zur Deckung gebracht werden müssen. Den Sprengring (C) in die Antriebswellennut einpassen. Den Sprengring in der Nut drehen, um einen korrekten Sitz sicherzustellen. Die Rollen (A) mit den hohen Schultern nach außen weisend am Stern (B) anbringen. Dabei folgende Punkte beachten: Die Rollen unter Ausrichtung der Markierungen (C) wieder an ihren ursprünglichen Positionen am Stern anbringen. Die Antriebswelle dabei senkrecht halten, um ein Herunterfallen der Rollen zu verhindern. a a a