## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Schaltgetriebe und Differential | 2-7 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Getriebeöl | Füllmenge |  | Bei Ölwechsel: 1,5 l |
Bei Überholung: 1,7 l |
Hauptwelle | Axialspiel |  | 0,11 - 0,17 mm | Einstellen
Durchmesser Buchsenoberfläche |  | 20,80 - 20,85 mm | 20,75 mm
Durchmesser Distanzhülse |  | 31,984 - 32,000 mm | 31,93 mm
Durchmesser Kugellager-Kontaktfläche (Kupplungsgehäuseseite) |  | 27,977 - 27,990 mm | 27,92 mm
Durchmesser Nadellager-Kontaktfläche |  | 38,984 - 39,000 mm | 38,93 mm
Durchmesser Kugellager-Kontaktfläche (Getriebegehäuseseite) |  | 27,987 - 28,000 mm | 27,93 mm
Schlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Hauptwelle, Zahnräder 3., 4. und 5. Gang | I.D. |  | 44,009 - 44,025 mm | 44,08 mm
Axialspiel |  | 0,06 - 0,16 mm | 0,25 mm
Dicke |  | 23,92 - 23,97 mm | 23,80 mm
Hauptwelle, Zahnrad 6. Gang | I.D. |  | 40,009 - 40,025 mm | 40,08 mm
Axialspiel |  | 0,06 - 0,16 mm | 0,25 mm
Dicke |  | 23,92 - 23,97 mm | 23,80 mm
Vorgelegewelle | Durchmesser Nadellager-Kontaktfläche (Kupplungsgehäuseseite) |  | 40,000 - 40,015 mm | 39,95 mm
Durchmesser Distanzhülsen-Kontaktfläche |  | 39,937 - 39,950 mm | 39,883 mm
Durchmesser Kugellager-Kontaktfläche (Getriebegehäuseseite) |  | 30,020 - 30,033 mm | 29,97 mm
Schlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Spiel 35 mm Beilegscheibe zu Lager-Innenlaufring |  | 0,04 - 0,10 mm | Einstellen
1. Vorgelegewellenrad | I.D. |  | 52,010 - 52,029 mm | 52,08 mm
Axialspiel |  | 0,06 - 0,16 mm | 0,25 mm
Stärke |  | 22,92 - 22,97 mm | 22,87 mm
2. Vorgelegewellenrad | I.D. |  | 52,010 - 52,029 mm | 52,08 mm
Axialspiel |  | 0,06 - 0,16 mm | 0,25 mm
Stärke |  | 27,92 - 27,97 mm | 27,87 mm
Distanzhülse 1. Vorgelegewellenrad | I.D. |  | 39,95 - 39,96 mm | 39,97 mm
O.D. |  | 46,989 - 47,000 mm | 46,94 mm
Länge |  | 23,03 - 23,08 mm | -
Distanzhülse 2. Vorgelegewellenrad | I.D. |  | 39,95 - 39,96 mm | 39,97 mm
O.D. |  | 46,989 - 47,000 mm | 46,94 mm
Länge |  | 28,03 - 28,08 mm | -

a a a