## SRS #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-38 |

Löschen des DTC-Speichers Erforderliche Spezialwerkzeuge SCS-Überbrückungsstecker, 07PAZ-0010100 Um einen oder mehrere DTCs aus der SRS-Einheit zu löschen, wie folgt vorgehen oder einen Honda-PGM-Tester (siehe Nachtrag zum SRS-System über den Honda-PGM-Tester) verwenden. Die Zündung muß ausgeschaltet sein. Den SCS-Überbrückungsstecker (A) an den MES-Stecker (2P) (B) anschließen. Kein Überbrückungskabel verwenden. Die Zündung einschalten (II). Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 6 Sekunden lang auf und erlischt dann. Innerhalb von vier Sekunden nach dem Erlöschen der Leuchte den SCS-Überbrückungsstecker vom MES-Stecker (2P) abziehen. Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet erneut auf. Innerhalb von vier Sekunden nach dem Aufleuchten der Leuchte den SCS-Überbrückungsstecker an den MES-Stecker (2P) anschließen. Wenn die SRS-Anzeigeleuchte erlischt, Innerhalb von vier Sekunden den SCS-Überbrückungsstecker vom MES-Stecker (2P) abziehen. Die SRS-Anzeigeleuchte zeigt durch zweimaliges Blinken an, daß der Speicher gelöscht wurde. Die Zündung ausschalten und 10 Sekunden lang warten. Die Zündung nach dem Vorgang wieder einschalten (II). Wenn die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann erlischt, ist das SRS-System in Ordnung. |  | Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen Wenn eine Störung aufgetreten ist, jedoch nicht wiederkehrt, wird sie im Speicher als zeitweise auftretende Störung hinterlegt und die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet auf. Nach Überprüfung des DTCs wie folgt die Fehlersuche durchführen: Den DTC lesen (siehe ''Den DTC ablesen''). Den DTC-Speicher löschen (siehe "Löschen des DTC-Speichers"). Mit Wählhebel in Parken oder Leerlauf den Motor anlassen und im Leerlauf laufenlassen. Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 6 Sekunden lang auf und erlischt dann. Den Kabelbaum und die Stecker schütteln, eine Probefahrt machen (schnelle Beschleunigung, abruptes Bremsen, Kurvenfahrt) und das Lenkrad ganz nach links und ganz nach rechts drehen und in der jeweiligen Stellung 5 bis 10 Sekunden lang halten. Wenn die Störung erneut auftritt, leuchtet die SRS-Anzeigeleuchte auf. Kann die zeitweise auftretende Störung nicht erneut erzeugt werden, ist das System gegenwärtig in Ordnung.