## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln der Hinterrad-Bremsbacken (Fortsetzung) | 19-40 |

Die Spannstifte (A) und die Haltefedern (B) durch Drücken auf die Federn und Drehen der Stifte einbauen. Die untere Rückholfeder einbauen. Die Bremstrommel und das Hinterrad anbringen. Wenn der Radzylinder ausgebaut worden ist, die Bremsanlage entlüften (siehe Seite 19-7). Das Bremspedal mehrere Male niedertreten, um die selbsteinstellende Bremse einzustellen. Die Feststellbremse einstellen (siehe Seite 19-5). |  | Ausbau/Zerlegung (5-Türer) Die Bremstrommel ausbauen (siehe Seite 18-24). Die obere Rückholfeder (A) mit einem Werkzeug (B) aus der hinteren Bremsbacke aushaken. Die Spannstifte (A) durch Hineindrücken der einzelnen Haltefedern (B) und gleichzeitiges Drehen entfernen.