## EPS-Komponenten #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 17-88 |

Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges EPS-Steuergerät einbauen und alle abgezogenen Stecker wieder anschließen. Den Motor anlassen. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 13 fortfahren. NEIN - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls das EPS-Steuergerät auswechseln und erneut prüfen. Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC 43 angezeigt? JA - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts und lockeren Motorstecker prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Lenkgetriebe einbauen und erneut prüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen. |  | DTC 47: Interner Schaltkreis des EPS-Steuergeräts (Leistungsrelais) Den Fehlercode (DTC) löschen. Den Motor anlassen. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC 47 angezeigt? JA - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges EPS-Steuergerät einbauen und erneut prüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen.