## Türen #### Auswechseln der äußeren Scheibendichtungsleiste (Vordertür) | 20-13 | Auswechseln der Vordertürdichtungsleiste

2. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Tür dabei nicht verkratzen. Den elektrisch/manuell verstellbaren Außenspiegel abnehmen (siehe Seite 20-33). Von hinten beginnend die äußere Türscheibendichtungsleiste (A) nach oben drücken, um die Clips (B, C) abzunehmen, dann die Dichtungsleiste herausnehmen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 4 | C : Clip, 1
Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. An der A-Säule die Türanschlagbefestigungsschraube (A) herausdrehen.
Lage der Befestigungen
A : Schraube, 1 | B : Clip, 1 | C : Clip, 17
Die Schrauben (B, C) herausdrehen, dann die Türdichtungsleiste (D) abnehmen. Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Die Dichtungsleiste muß fest im Halter (D) sitzen. Vor dem Einbau flüssiges Gewindedichtmittel auf die Türanschlagbefestigungsschraube auftragen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25).