## Automatikgetriebe #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-132 |

Die Schrauben der hinteren Aufhängunghalterung montieren. Den Getriebebock unter dem Getriebe fortnehmen. Den Drehmomentwandler mit acht Schrauben (B) an der Zahnkranzscheibe (A) anbringen. Die Schrauben durch Drehen der Kurbelwellenriemenscheibe bei Bedarf auf die Hälfte des vorgeschriebenen Moments anziehen, dann kreuzweise auf den vorgeschriebenen Wert nachziehen. Nach dem Einsetzen der letzten Schraube sicherstellen, daß die Kurbelwelle frei dreht. Die Drehmomentwandlerabdeckung (C) und die Motorversteifungen (D) anbringen. |  | Die Schraube der Kurbelwellenriemenscheibe bei Bedarf anziehen (siehe Seite 6-16). Den Steuerhebel (A) mit dem Schaltzug (B) an der Steuerwelle (C) montieren. Dabei den Schaltzug nicht zu stark knicken. Den Schaltzughalter (D) mit den Schrauben am Getriebe befestigen. Die Sicherungsschraube (E) mit einer neuen Sicherungsscheibe (F) einsetzen, dann die Lasche der Sicherungsscheibe gegen den Schraubenkopf biegen. Die Schaltzugabdeckungen (G) montieren.