## Automatikgetriebe #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-128 |

Die Befestigungsschrauben des Getriebegehäuses herausdrehen. Die Halterung der Getriebeaufhängung ausbauen. |  | Die Getriebegehäuse-Befestigungsschraube (A), die Schrauben der hinteren Aufhängungshalterung (B) und die hintere Aufhängung/Halterung (C) entfernen. Einen Wagenheber unter das Getriebe setzen. Das Getriebe vom Motor wegziehen, bis es die Paßstifte freigibt, dann das Getriebe auf den Wagenheber absenken. Die Drehmomentwandlerbaugruppe (A) ausbauen. Den Anlasser (B) aus dem Drehmomentwandlergehäuse herausnehmen.