## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-18 |

Den Klimaanlagenkompressor (A) und die untere Halterung des Generators (B) einbauen. Den Klimaanlagen-Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) montieren. |  | Den Generator lose installieren. Die Generatorriemenspannung einstellen (siehe Seite 4-38) bzw. die Generatorkompressorriemenspannung (siehe Seite 4-37). Den Servolenkpumpenriemen und die Pumpe lose einbauen. Den Servolenkpumpenriemen einstellen (siehe Seite 17-23). Die ECM/PCM-Stecker durch die Trennwand drücken, dann die Gummitülle (A) anbringen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: Die Kabelbaumklemmen (B) anbringen.