## A/T-Differential #### Auswechseln des Achsabtriebsrads | 14-228 | Auswechseln des Ausgleichsgehäuselagers

Das Achsabtriebsrad aus dem Ausgleichsgehäuse ausbauen. Die Schrauben des Achsabtriebsrads haben linksgängiges Gewinde. Das Achsabtriebsrad mit der angefasten Seite an der Innenbohrung (A) zum Ausgleichsgehäuse hin installieren. Die Schrauben über Kreuz auf 103 Nm (10,5 kg-m) anziehen. |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm ID, 07746-0030100 Die Lager (A) mit einem handelsüblichen Lagerabzieher (B) und einem Stufenadapter (C) abziehen. Die neuen Lager mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse montieren. Das Lager aufpressen, bis es aufliegt.