## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-6 |

Kabelbaumklemmen (A) und Gummitülle (B) entfernen, dann den Motorkabelbaum durch die Trennwand herausziehen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: |  | Den Gaszug (A) und den Cruise-Control-Zug (B) durch Lösen der Kontermuttern (C) entfernen, dann die Seilzugenden aus dem Gaspedalgestänge herausziehen. Die Seilzüge beim Ausbau nicht verbiegen. Einen geknickten Seilzug stets durch einen neuen ersetzen. Die Befestigungsschraube (A) der Einstellplatte, die Kontermutter (B) und die Befestigungsschraube (C) lösen. Dann den Servolenk-(P/S-)Pumpenriemen (D) ohne Abtrennen der Servolenkschläuche herausnehmen.