## Lenkung #### Einbau des Lenkrads | 17-8 |

Vor Einbau des Lenkrads die Vorderräder gerade nach vorne ausrichten und dann die Kabelrolle (A) zentrieren. Hierzu die Kabelrolle zunächst in Uhrzeigerrichtung bis zum Anschlag drehen. Dann um ca. zweieinhalb Umdrehungen in Gegenuhrzeigerrichtung drehen. Die Pfeilmarkierung (B) auf dem Kabelrollenaufkleber muß senkrecht nach oben weisen. Die 2 Nasen (A) der Blinkerrückstellhülse (B) wie unten dargestellt positionieren und das Lenkrad auf der Lenkradwelle montieren. Dabei sicherstellen, daß die Lenkradnabe (C) in die Stifte (D) der Kabelrolle und die Nasen der Rückstellhülse greift. Beim Einbau des Lenkrads nicht auf Lenkrad oder Lenkradwelle schlagen. |  | Die Lenkradschraube (A) bzw. -mutter einsetzen und anziehen. Den Stecker des Hupenschalters anschließen. Den Fahrer-Airbag einbauen und die einwandfreie Funktion des Systems überprüfen (siehe Seite 23-165). Hupe und Blinkerrückstellung auf einwandfreie Funktion überprüfen.