## Lenkung #### Überprüfung der Lenksäule | 17-11 |

Außer Modell KX:

- Das Lenksäulen-Kugellager (A) und das Lenkungsgelenklager (B) auf Spiel und einwandfreie Beweglichkeit überprüfen. Wenn ein Lager laut läuft oder übermäßiges Spiel festgestellt wird, die Lenksäule als eine Baugruppe auswechseln.
- Die Gleitkapseln (C) auf Verformung und Bruch prüfen. Bei Verformung bzw. Bruch die Lenksäule als eine Baugruppe auswechseln.

Modell KX:

- Das Lenksäulen-Kugellager (A) und das Lenkungsgelenklager (B) auf Spiel und einwandfreie Beweglichkeit überprüfen. Wenn ein Lager laut läuft oder übermäßiges Spiel festgestellt wird, die Lenksäule als eine Baugruppe auswechseln.
- Die Dämpferplatten (C), die Dämpferplattenführungen (D), die Sperrplatten (E) und die Abdeckplatten (F) auf Verformung und Bruch prüfen. Bei Verformung bzw. Bruch die Lenksäule als eine Baugruppe auswechseln.