## Antriebsleitung/Achse #### Ausbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-4 |

Den Splint (A) von der Kugelgelenkkronenmutter des unteren Querlenkers (B) abnehmen und die Mutter abschrauben. Zum Trennen von Kugelgelenk und unterem Querlenker das Spezialwerkzeug verwenden (siehe Seite 18-9). Den Achsschenkel auseinanderziehen und das Außengelenk der Antriebswelle mit einem Kunststoffhammer von der Vorderradnabe entfernen. |  | Am differentialseitigen Gelenk (A) mit einem Hebel ziehen und die Antriebswelle vom Differentialgehäuse oder der Lagerstütze als Baugruppe entfernen. Nicht an der Antriebswelle (B) ziehen, da sich das differentialseitige Gelenk dadurch lösen dann. Die Antriebswelle gerade herausziehen, um eine Beschädigung der Differential-Öldichtung zu vermeiden.