## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-29 |

Gegenstand | Messung | Qualification | Spezifikation
RADEINSTELLUNG | Sturz | Vorne | 0°
Hinten | -0°45'
Nachlauf | Vorne | 1°33'
Gesamtspur | Vorne | 0 mm
Hinten | In 2 mm
BREMSE | Typ der Betriebsbremse | Vorne | Servounterstützte, selbstnachstellende, innenbelüftete Scheibenbremse
Hinten | Servounterstützte, selbstnachstellende, unbelüftete Scheibenbremse oder Trommel
Typ der Feststellbremse |  | Mechanisch auf beide Hinterräder wirkend
Bremsklotzfläche | Vorne | 35 cm2 x 2
Bremsbackenfläche | Hinten | 67 cm2 x 2
REIFEN | Größe von Vorder- und Hinterreifen (4-Türer) | Modell KE (1.4S), KG (1.4S, 1.6 LS), KB, KQ (GLI), KH (EXI), KN (150I), KU (EXI), KY, KF, KV, KT | 184/70R14 88H
Modell KK, KX | 185/70R14 86H M + S
Modell KM, KP | 185/65R15 88H
Modell KE (1.6SE), KG (1.6LS, 1.6ES) KQ (VTI), KH (VTI), KN (170I) KU (VTI, VTI-S) | 195/60R15 88H
Größe von Vorder- und Hinterreifen (5-Türer) | Modell KE (1.4S, 1.4LS), KT | 185/70R 14 88H
Modell KE (1.6S, 1.6LS, 1.6ES), KQ | 195/60R 15 88H
Größe des Ersatzreifens | Modell KQ, KN, KU, KX | T125/70D15 95M
KLIMAANLAGE | Kühlleistung |  | 3.870 kcal/h (15.400 BTU/h)
Kompressor | Typ/Hersteller | Taumelscheibe/SANDEN
Anzahl der Zylinder | -
Füllmenge | 85,7 ml/U.
Max. Drehzahl | 12.000 min-1
Schmiermittelmenge | 130 ml
Schmiermitteltyp: | SP-10 (P/N 38897-P13-A01AH oder 38899-P13-A01)
Kondensator | Typ | Wellrippentyp
Verdampfer | Typ | Wellrippentyp
Gebläse | Typ | Radial fan
Motortyp | 190 W/12 V
Dehzahlregelung | 9 verschiedene Drehzahlen möglich
Max. Leistung | 480 m3/h
Temperaturkupplung |  | Luftgemischregelung
Kompressorkupplung | Typ | Einscheiben-Trockenkupplung, Antrieb über Rippenkeilriemen
Stromaufnahme bei 20 °C | max. 42 W bei 12 V
Kältemittel | Typ | HFC 134a (R 134a)
Anzahl | 500-550 g