## Innenverkleidung #### Ausbau/Einbau der Verkleidung - Hutablage - Umlegbarer Rücksitz | 20-65 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen. Zum Ausbau der Hutablage die Seitenauflagen des Rücksitzes auf beiden Seiten (siehe Seite 20-95), die Schließzylinderverkleidung (siehe Schritt 1 auf Seite 20-97) und den Kindersitz-Verzurranker (siehe Seite 23-12) (Modell KQ) entfernen.

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Beim Einbau der Hutablage die hinteren Sicherheitsgurte und den mittleren Gurt durch die Schlitze und die Öffnung in der Hutablage schieben.
- Sicherstellen, daß der Stecker der hochgesetzten Bremsleuchte korrekt angeschlossen ist.

  Lage der Befestigungen
  A : CLIP, 5 (Weiß) | B : Clip, 2 | C : Clip, 12
  | KAROSSERIE HAKEN HUTABLAGE HAKEN SCHLIESSZYLINDERVERKLEIDUNG KAPPE DES MITTLEREN AUFROLLERS KABELBAUM DER HECKSCHEIBENHEIZUNG C-SÄULENVERKLEIDUNG SCHLITZ HINTER- TÜRÖFFNUNGSVERKLEIDUNG SITZSEITENVERKLEIDUNG RÜCKSITZGURT MITTLERER RÜCKSITZGURT (bei einigen Modellen) MITTLERE LANGSCHRAUBE DES MITTLEREN RÜCKSITZGURTS 7/16-20 UNF, 32 Nm (3,3 kg-m) STECKER DER HOCHGESETZTEN BREMSLEUCHTE HUTABLAGE RÜCKSITZGURT SCHLITZ HAKEN