## Heizung #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 21-6 |

4-Türer

DTC (Umluftanzeigeleuchte blinkt) | Erfaßtes Element | Seite
7 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-15)
8 | Kurzschluß im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-15)
9 | Eine Störung im Gestänge der Luftmischsteuerung, Klappe oder Motor | (siehe Seite 21-16)
10 | Offener Stromkreis oder Kurzschluß im Schaltkreis des Betriebsartsteuermotors | (siehe Seite 21-17)
11 | Eine Störung im Gestänge der Betriebsartsteuerung, Klappen oder Motor | (siehe Seite 21-18)
12 | Eine Störung im Schaltkreis des Gebläsemotors | (siehe Seite 21-19)
13 | Eine Störung im EEPROM der Heizungsbedientafel; die Bedientafel muß ausgewechselt werden | (siehe Seite 21-51)
14 (mit A/C) | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-22)
15 (mit A/C) | Kurzschluß im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-23)

Im Falle mehrerer Störungen zeigt die Umluftanzeigeleuchte nur den DTC mit der geringsten Zahl an Blinkzeichen an.