## Öffner #### Auswechseln der Heckklappenschloßfalle (Fortsetzung) | 20-269 |

5. Gegebenenfalls die Schraube herausdrehen, dann die Schutzabdeckung (A) von der Schloßfalle (B) abnehmen und den Heckklappenöffnerseilzug (C) von der Schloßfalle abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
2. Der Einbau der Schloßfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß alle Stecker korrekt angeschlossen sind und der Öffnerseilzug korrekt eingebaut wird. Sicherstellen, daß die Heckklappe korrekt öffnet und fest schließt. |  | Ohne Sicherheitsschalter: Die untere Heckklappenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-209). Den Heckklappenöffnerseilzug (A), die Zylinderstange (B), den Stecker des Heckklappen-Stellantriebs (C) und den Stecker des Heckklappenschloßfallenschalters abziehen und den Stecker des Heckklappenschloßfallenschalters von der Heckklappe abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
Die Schrauben herausdrehen, dann die Heckklappenschloßfalle (E) herausziehen. Der Einbau der Schloßfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß alle Stecker korrekt angeschlossen sind und die Stange bzw. der Öffnerseilzug korrekt eingebaut wird. Sicherstellen, daß die Heckklappe korrekt öffnet und fest schließt.