## Klimaanlage #### Überholung der Kompressorkupplung | 21-90 |

Die mittlere Mutter (A) abschrauben und dabei die Ankerplatte mit dem Spezialwerkzeug (B) festhalten. B A/C-KUPPLUNGSHALTER 07NAB-HAC0100 Die Ankerplatte (A) und die Beilegscheibe(n) (B) entfernen, dabei die Beilegscheibe(n) nicht verlieren. Wenn die Kupplung eingestellt werden muß, die Anzahl und Stärke der Beilegscheiben nach Bedarf ändern, dann die Ankerplatte wieder einsetzen und das Spiel überprüfen (siehe Seite 21-89). |  | Wenn die Erregerwicklung ausgewechselt wird, den Sprengring (A) mit einer Sprengringzange entfernen, dann die Rotorriemenscheibe (B) abnehmen. Dabei die Rotorriemenscheibe und den Kompressor nicht beschädigen. Die Schraube und den Halter entfernen, dann den Stecker der Erregerwicklung (B) abziehen. Die Klemmschraube (C) entfernen, um den Erregerwicklungsdraht freizulegen. Den Sprengring (D) mit der Sprengringzange entfernen, dann die Erregerwicklung (E) ausbauen. Dabei darauf achten, daß die Erregerwicklung und der Kompressor nicht beschädigt werden.