## PCV-System #### PCV-Ventil überprüfen und testen | 11-132 | PCV-Ventil auswechseln

PCV-Ventil (A), Schläuche (B) und Anschlüsse auf Leckstellen oder Verstopfungen überprüfen. Prüfen, ob im Leerlauf ein klickendes Geräusch vom PCV-Ventil zu hören ist, wenn der Schlauch zwischen PCV-Ventil und Ansaugkrümmer leicht mit den Fingern oder einer Zange zusammengedrückt (A) wird. Wenn kein Klickgeräusch zu hören ist, die Tülle des PCV-Ventils auf Risse oder Beschädigung prüfen. Wenn die Tülle in Ordnung ist, das PCV-Ventil auswechseln und erneut überprüfen. |  | PCV-Schlauch abziehen. Das PCV-Ventil (A) ausbauen. Das Teil in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus und mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. a a a