## Schaltgetriebe #### Überprüfung des Spiels der Hauptwellenbaugruppe (Fortsetzung) | 13-25 |

- Die Stärke des 4. Gangrads messen. Liegt die Stärke des 4. Gangrads unter der Verschleißgrenze, das 4. Gangrad durch ein neues ersetzen. Liegt die Stärke des 4. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 3./4. Gang durch einen neuen ersetzen.
  Sollwert: | 27,02 – 27,07 mm
  Verschleißgrenze: | 26,95 mm
7. Das Spiel zwischen Abstandshülse (A) und 5. Gangrad (B) mit einer Meßuhr (C) messen. Liegt das Spiel über der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 8.
   Sollwert: | 0,06 – 0,19 mm
   Verschleißgrenze: | 0,3 mm
- |  | Den Abstand (2) an der Abstandshülse messen. Liegt der Abstand (2) unter dem Sollwert, die Abstandshülse durch eine neue ersetzen. Liegt der Abstand (2) innerhalb des Sollwerts, weiter mit Schritt 9. Sollwert: 24,03 – 24,06 mm Die Stärke des 5. Gangrads messen. Liegt die Stärke des 5. Gangrads unter der Verschleißgrenze, das 5. Gangrad durch ein neues ersetzen. Liegt die Stärke des 5. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 5. Gang durch einen neuen ersetzen.
  Sollwert: | 28,92 – 28,97 mm
  Verschleißgrenze: | 28,85 mm