## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-36 |

Kraftfluß (Fortsetzung)

Position

- Das Servoventil wird mit Hydraulikdruck beaufschlagt, so daß der Rückwärtsgangwähler mit dem Rückwärtsgangrad der Nebenwelle in Eingriff gebracht wird, wenn der Wählhebel in die Position R.png geschaltet wird.
- Auch die Kupplung 4. Gang wird mit Hydraulikdruck beaufschlagt, dann bringt die Kupplung 4. Gang das Rückwärtsgangrad der Hauptwelle mit der Hauptwelle in Eingriff.
- Das Rückwärtsgangrad der Hauptwelle treibt das Rückwärtsgangrad der Nebenwelle über das Rückwärtsgang-Zwischenrad an. Das Rückwärtsgangrad der Nebenwelle treibt den Rückwärtsgangwähler, die Rückwärtsgangwählernabe und die Nebenwelle an.
- Die Drehrichtung des Rückwärtsgangrads der Nebenwelle wird über das Rückwärtsgang-Zwischenrad geändert.
- Kraft wird zum Achsantriebsrad übertragen, das wiederum das Achsabtriebsrad antreibt.

ZUR BEACHTUNG: Die Abbildung zeigt das Getriebe mit 7 Positionen; beim Getriebe mit 6 Positionen entfallen die Zusatzwelle und die zugehörigen Teile.

| DREHMOMENTWANDLER KUPPLUNG 4. GANG ZUSATZWELLE RÜCKWÄRTSGANGRAD DER HAUPTWELLE HAUPTWELLE NEBENWELLE RÜCKWÄRTSGANGWÄHLER RÜCKWÄRTSGANGRAD DER NEBENWELLE RÜCKWÄRTSGANGWÄHLERNABE SERVOVENTIL ACHSABTRIEBSRAD ACHSANTRIEBSRAD