## Innenleuchten #### Test/Auswechseln der Handschuhfachleuchte | 22-141 |

2. 5-Türer: Das Handschuhfach ausbauen (siehe Seite 20-220). Den 2P-Stecker (A) von der Handschuhfachleuchte (B) abziehen.
   HANDSCHUHFACHLEUCHTE: | 3,4 W
Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 prüfen. Besteht kein Stromdurchgang, die Glühlampe kontrollieren. Ist die Glühlampe in Ordnung, die Handschuhfachleuchte auswechseln. |  |