## Türen #### Einstellen der Vorder- und Hintertürposition (Fortsetzung) | 20-168 | Einstellen des Vorder- und Hinteraufstellers

Die Kanten von Tür und Karosserie müssen außerdem parallel zueinander verlaufen. Falls erforderlich, die Türpolster (A) einstellen, um die Rückseite der Türen mit der Karosserie bündig zu machen. Lack auf die Scharnierbefestigungsschrauben und um die Scharniere herum auftragen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-163). |  | Sicherstellen, daß die Tür sicher schließt, ohne sie zuschlagen zu müssen. Falls erforderlich, den Türaufsteller (A) einstellen: Die Aufstellermuttern sind fixiert, der Aufsteller kann jedoch leicht nach oben bzw. unten und innen bzw. außen eingestellt werden. Die Schrauben (B) lösen, dann einen Werkstattlappen (C) zwischen Karosserie und Aufsteller einführen. Die Schrauben leicht anziehen. Den Aufsteller zunächst mit einem Werkstattlappen umwickeln, dann den Aufsteller einstellen, indem mit einem Kunststoffhammer (D) leicht darauf geschlagen wird. Nicht zu stark schlagen. Zunächst die Schrauben lösen und dann den Werkstattlappen abnehmen. Die Schrauben leicht anziehen. Den Außentürgriff angezogen halten und die Tür gegen die Karosserie andrücken, um sicherzustellen, da das Verriegelungsstück bündig ist. Wenn die Tür leicht ins Schloß fällt, die Schrauben lösen und erneut prüfen.