## Öffnungs-Reparaturschema ####  | 4-22 |

Einheit: mm

Tür- und Windschutzscheiben-Öffnungen:

| A Unterer Armaturentafel-Führungsstift an der Windschutzscheibe B, C Kerbe im Windschutzscheibenöffnungsfalz (3 Stellen) D, E, F, G, H, I, J, K, Kerbe im Türöffnungsfalz (16 Stellen)

Heckklappen-Öffnung:

| L Kerbe im unteren Dachholmfalz M Falzende in der Versteifung der unteren C-Säulenrinne (2 Stellen) N Wasserablaufbohrung in der oberen Versteifung des Heckabschlußblechs