## SRS #### Vorsichtsmaßnahmen und Vorgehensweisen (Fortsetzung) | 23-30 |

Prüfen von federbelasteten Schnappsteckern Wenn bei dieser Art von Steckern das erste Mal die Spannung und der Widerstand überprüft wird, muß der Halter entfernt werden, um den Prüfstift von der Kabelseite aus einzuführen. ZUR BEACHTUNG: Der ausgebaute Halter braucht nicht wieder eingebaut zu werden; die Klemmen bleiben fest im Steckergehäuse. Zum Entfernen des Halters (A) einen Schlitzschraubendreher (B) zwischen Steckergehäuse und Halter schieben, dann den Halter vorsichtig herausstemmen. Den Stecker dabei nicht zerbrechen. |  | Sitze mit Seiten-Airbags Sitze mit Seiten-Airbags sind durch das Schild "SIDE AIRBAG" an der Sitzlehne gekennzeichnet. Da die Bauteile (Sitzlehnenbezug, Polster usw.) bei Sitzen mit und ohne Seiten-Airbags unterschiedlich sind, sicherstellen, daß nur die richtigen Ersatzteile eingebaut werden. Kennzeichnung Seitenairbags Beim Reinigen den Sitz nicht mit Flüssigkeit durchtränken und keinen Dampfreiniger verwenden. Zerrissene oder abgenutzte Sitzlehnenbezüge nicht reparieren. Den Sitzlehnenbezug auswechseln. Nach einem Zusammenstoß, bei dem der Seiten-Airbag ausgelöst wurde, muß der Seiten-Airbag ausgewechselt werden. Wenn das Polster der Sitzlehne durchgerissen ist, muß es ausgewechselt werden. Wenn das Polster der Sitzlehne verformt ist, muß es ausgewechselt werden.