## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Auswechseln von Auspuffrohr und Schalldämpfer | 9-3 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstischernde Muttern verwenden.

Motor D17A2, D17A8, D17A9:

| DICHTUNG, Auswechseln. SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm, 22 Nm (2,2 kg/m), Auswechseln. Die Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seiten wechseln. WÄRMESCHILD 6 x 1,0 mm, 9,8 Nm (1,0 kg/m) AUSPUFFROHR B DICHTUNG, Auswechseln. BAUGRUPPE AUSPUFFROHR A/DREIWEGE-KATALYSATOR PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄRE HO2S) 44 Nm (4,5 kg/m) 8 x 1,25 mm, 22 Nm (2,2 kg/m), Auswechseln. Die Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. DICHTUNG, Auswechseln. SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (SEKUNDÄRE HO2S) 44 Nm (4,5 kg/m) SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm, 33 Nm (3,4 kg/m), Auswechseln.