## Klimaanlage #### Auswechseln des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors | 21-149 |

4-Türer ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite abnehmen (siehe Seite 20-75). Den 2P-Stecker (A) und den Luftschlauch (B) abnehmen, dann die selbstschneidenden Schrauben herausdrehen und den im Fahrzeug eingebauten Temperatursensor (C) aus der Armaturentafel ausbauen. Der Einbau des Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, daß der Luftschlauch korrekt angeschlossen ist. |  | 5-Türer Die Abdeckung (A) und den im Fahrzeug eingebauten Temperatursensor (B) aus der Armaturentafel ausbauen, dann den 2P-Stecker (C) und den Luftschlauch (D) abnehmen. Dabei die Abdeckung und die Armaturentafel nicht zerkratzen. Der Einbau des Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, daß der Luftschlauch korrekt angeschlossen ist.