## Klimaanlage #### Auswechseln des A/C-Kältemittels | 21-67 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| KONDENSATOR SAUGLEITUNG HEIZUNGSEINHEIT BEHÄLTERLEITUNG B ZUM FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER MIT TROCKENEINSATZ SAUGLEITUNG BEHÄLTERLEITUNG A FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER MIT TROCKNEREINSATZ KONDENSATORLEITUNG ABLAUFSCHLAUCH KOMPRESSOR KOMPRESSORHALTERUNG

1. Ablaufschlauch zum Kompressor (6 x 10 mm) : 9,8 N m (1,0 kg-m)
2. Ablaufschlauch zum Kondensator (6 x 10 mm) 9,8 Nm (1,0 kg-m)
3. Kondensatorleitung zum Kondensator (6 x 10 mm) : 9,8 Nm (1,0 kg-m)
4. Kondensatorleitung zum Behälter mit Trockeneinsatz (6 x 10 mm) : 9,8 Nm (1,0 kg-m)
5. Behälterleitung A zum Behälter mit Trockeneinsatz (6 x 10 mm) : 9,8 Nm (1,0 kg-m)
6. Behälterleitung A zur Behälterleitung B : 13 Nm (1,3 kg-m)
7. Behälterleitung B und der Ansaugschlauch zum Verdampfer (6 x 10 mm) : 9,8 Nm (1,0 kg-m)
8. Saugleitung zum Saugschlauch : 31 Nm (3,2 kg-m)
9. Saugleitung zum Kompressor (6 x 10 mm) : 9,8 Nm (1,0 kg-m)
10. Kompressor zur Kompressorhalterung (8 x 1,25 mm) : 22 Nm (2,2 kg-m)
11. Kompressorhalterung zum Motorblock (10 x 1,25 mm) : 22 Nm (4,5 kg-m)