## Schmierung #### Wechsel des Motoröls | 8-5 |

Den Motor warmlaufen lassen. Die Ablaßschraube (A) herausdrehen und das Motoröl ablassen. Motor D15Y4, D17A2 (Modell KU, KQ), D17A5 (Modell KN): Motor D15Y4, D17A2 (Modell KU, KQ), D17A5 (Modell KN): Dann die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe (B) versehen und wieder einsetzen. |  | Mit dem empfohlenen Motoröl auffüllen (siehe Seite 3-2). Füllmenge Motor D15Y4, D17A2 (Modell KU, KQ), D17A5 (Modell KN): 3,3 l bei Ölwechsel 3,5 l bei Ölwechsel einschließlich Filter 4,2 l nach Motorüberholung Motor D15Y4, D17A2 (Modell KU, KQ), D17A5 (Modell KN): 3,0 l bei Ölwechsel 3,2 l bei Ölwechsel einschließlich Filter 4,2 l nach Motorüberholung Den Motor länger als 3 Minuten laufenlassen, dann auf Ölundichtigkeit prüfen.