## Ladesystem #### Überholung des Generators (Fortsetzung) | 4-33 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treibdorn, 07749-0010000 Treibdornaufsatz, 52 x 55 mm, 07746-0010400 ZUR BEACHTUNG: Siehe auch die Explosionsansicht für diesen Schritt. Generator und Regler vor dem Ausbau testen (siehe Seite 4-28). Den Generator ausbauen (siehe Seite 4-31). Die vier Langschrauben entfernen. Den hinteren Lagersitz mit einem 1000W-Fön ca. fünf Minuten lang erwärmen (50 - 60°C). |  | Das hintere Gehäuse vom Antriebslagerschild abstemmen, indem ein Schlitzschraubendreher in die Öffnungen eingesetzt wird ZUR BEACHTUNG: Dabei darauf achten, daß der Stator nicht mit der Spitze des Schraubendrehers beschädigt wird. Hinteres Gehäuse (A) und Antriebslagerschild (B) trennen. Dabei bleibt der Stator (C) am hinteren Gehäuse montiert.