## Heckklappe #### Einstellung (Fortsetzung) | 20-249 | Auswechseln der Öffnungsstrebe der Heckklappe

Die Schrauben und Muttern fest anziehen. Sicherstellen, daß die Heckklappe korrekt öffnet und fest schließt. Die Stützstreben wieder fest anbringen. Alle ausgebauten Teile wieder einbauen. Die beweglichen Teile der Heckklappenscharniere (A) wie dargestellt schmieren. |  | Mit der Hilfe einer zweiten Person die Drehzapfenschrauben (A) aus der Karosserie und der Heckklappe herausdrehen, dann die Stützstrebe (B) ausbauen. Dabei die Karosserie und die Heckklappe nicht zerkratzen. Gegebenenfalls die Drehzapfenkappe (A) entfernen, dann das Drehzapfengehäuse (B) und die Drehzapfenschraube (C) von der Stützstrebe (D) abnehmen. Der Einbau der Stützstrebe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; die Drehzapfenkappe (A) und das Drehzapfengehäuse (B) vor der Montage durch neue ersetzen.