## Allgemeine Informationen #### Farblackierungsspezifikationen | 1-24 |

P.: Perlmutt-Lack / M.: Metallic-Lack

| NH-578 Taffeta- Weiß | NH-623M Stain- Silber M. | B-92P Night-Hawk- Schwarz P. | G-502M Aqua- Grün M. | PB-77M Lavendel- Nebel M. | R-81 Mirano- Rot | R504P Rubinrot P. | B-96P Ewigkeits- blau P. | G95P Kleeblatt- grün P.
KE | 1.4S | O | O | O | O |  | O | O | O | O
1.6S | O | O | O | O |  | O | O | O | O
1.4SE | O | O | O | O |  | O | O | O | O
1.6LSE | O | O | O | O |  | O | O | O | O
KQ | Vi | O |  | O |  | O | O | O | O | O
VTi | O |  | O |  | O | O |  | O | O
KT | EXi | O | O |  |  | O | O |  | O | O