## Schaltgetriebe #### Getriebeeinbau (Fortsetzung) | 13-13 |

Die Anlasserkabel (A) am Anlasser anschließen. Sicherstellen, daß die Quetschseite der Ringklemme nach außen zeigt. Den Stecker des Rückfahrscheinwerferschalters anschließen. |  | Schmierfett UM264 (Teile-Nr. 41211-PY5-305) auf das Ende der Nehmerzylinderstange auftragen. Den Nehmerzylinder einbauen. Die Kupplungsleitung dabei nicht verbiegen. Das Getriebemassekabel (A) anschließen und dann die Kupplungsleitungshalterung (B) montieren. Die Luftansaugleitung (A) und das Luftfiltergehäuse montieren (siehe Seite 11-146).