## Vorderradkasten/Stoßdämpfergehäuse #### Ausbau | 3-7 |

- Den oberen Radkastenträger abschneiden und herausziehen, und den Vorderradkasten auswechseln.

| STOSSDÄMPFERGEHÄUSE VERLÄNGERUNG DES VORDEREN STOSSDÄMPFERS OBERER RADKASTENTRÄGER Wiederverwendet. VORDERRADKASTEN HALTERUNG DER MOTORAUFHÄNGUNG VORDERER SEITENRAHMEN

- Die Verlängerung des vorderen Stoßdämpfers und das Stoßdämpfergehäuse auf Position und Beschädigung prüfen. Gegebenenfalls den oberen Radkastenträger ausbauen und Stoßdämpfergehäuse und Verlängerung des vorderen Stoßdämpfers wenn möglich als eine Baugruppe auswechseln.

| STOSSDÄMPFERGEHÄUSE VERLÄNGERUNG DES VORDEREN STOSSDÄMPFERS OBERER RADKASTENTRÄGER Wiederverwendet.